**Бланк для замовлення консолі стельової**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва та адреса мед.закладу** | **Контактна особа** | **Контактна інформація**  |
|  |  |  |

**1.Конфігурація консолі**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Кількість плечей консолі | □ 1 плече□ 2 плеча□ подвійна консоль |
| 2.Регулювання консолі по висоті (моторизована консоль) | □ Так□ Ні |
| 3.Необхідна довжина плеча/плечей (моторизовані консолі мають стандартну довжину плеча 850мм)  | □ 600мм □ 800мм □ 1000мм□ 600мм □ 800мм □ 1000мм |
| 4.Необхідні газові розетки та їх кількість | □ О2 Кисень \_\_\_\_ шт.□ N2O Закис азоту \_\_\_\_ шт.🗵 AIR Стиснене повітря, \_\_\_\_ шт. (мін. 1 шт.)□ CO2 Вуглекислий газ \_\_\_\_ шт.□ Vacuum Вакуум \_\_\_\_ шт.□ AGSS  |
| 5.Загальна кількість електричних розеток , шт. | \_\_\_\_\_ шт. |
| 6. Необхідна кількість полиць | \_\_\_\_\_ шт., з них з шухлядою \_\_\_\_\_ шт. |
| 7. Тримач для лапараскопічного монітору | □Так/□Ні |
| 8. Еквіпотенційний роз’єм | □Так/□Ні \_\_\_\_\_ шт. |
| 9. Інформаційний роз’єм RJ45 | □Так/□Ні \_\_\_\_\_ шт. |
| 10.Додаткова інформація:  |

**2.Додаткова комплектація консолі**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Конектор | □ О2 Кисень \_\_\_\_ шт.□ N2O Закис азоту \_\_\_\_ шт.□ AIR Стиснене повітря \_\_\_\_ шт.□ CO2 Вуглекислий газ \_\_\_\_ шт.□ Vacuum Вакуум \_\_\_\_ шт.□ AGSS |
| 2.Штатив для вливань з кріпленням на рейку | □Так/□Ні |
| 3.Корзина для медичних матеріалів вливань з кріпленням на рейку | □Так/□Ні |
| 4.Витратомір кисневий 0-15 л/хв зі зволожувачем | □Так/□Ні□ прямого підключення□з роз’ємом для кріплення на рейку |